


Procédure installation NAS

Préalable




Clique droit. vmx du nas Ajouter la ligne de commande suivante : bios.bootOrder = "cdrom"







Lancé la VM




Installer Synology assistant









Click droit installation





Sélectionner le .pat




Saisir le mots de passe et le nom du serveur NAS




Définir une adresse ip


\*


Ce connecter via un navigateur aux NAS avec l’ip





Crée un LUN














Connecter le LUN

